[bookmark: _GoBack]
附件
	设备名称
	高频电刀
	采购限价
	4.7万元

	主要技术参数
	拥有可靠的安全性和杰出功能，主要针对妇科LEEP手术的特点设计，对于宫颈类疾病的锥切、环切、电凝止血都有良好的效果。操作简单，可靠性高。
1. 主载频率：≥460KHz
2.具有纯切、混切、电凝、功能。
3.纯切功能：最高200W，功率连续可调，步长10W
4.混切功能：最高150W，功率连续可调，步长10W 
6.电凝功能：最高80W，功率连续可调，步长10W
7. 功率显示方式：LED数字显示
8. 具有自动稳压系统（外接电压不稳定时，保证终端输出稳定）
9.功率调节方式：防水按键方式调节
10.参数设置：能够保存常用切割功率、电凝功率
11.具有自动稳压系统（外接电压不稳定时，保证终端输出稳定）
12.具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗
13.具有手控或脚控功率输出功能
14.具有功率记忆功能
15.与吸烟器联动控制，操作简单。





